Met deze module kunt u van uw Linux machine en aangesloten modem een inbel server maken waardoor andere machines kunnen inbellen, inloggen en PPP sessies kunnen starten. Het kan ook worden gebruikt om inloggen een PPP verbindingen te maken vanaf een andere machine die verbonden is met een nul-modem kabel.

Om een inbel toegang op te zetten moet u de volgende stappen aflopen :

1. Op de Seriele Poort Configuratie pagina voegt u een ingang toe voor de poort waar uw modem mee is verbonden. Dit zal Mgetty starten op die poort om automatisch telefoon aanvragen te beantwoorden die worden ontvangen door uw modem, en zal tevens een inlog scherm tonen. Indien u slechts een tekst inlog wilt hebben via het modem of een terminal is dit de enigste stap die u moet uitvoeren.

2. In de PPP Optie pagina zet u het IP adres dat word gebruikt voor het verbinden van clients en zet u alle andere opties die u nodig heeft. Het meest nuttige is 'Automatisch detecteren van PPP verbinding op een seriele poort?', wat ervoor zorgt dat voor iedere client die verbinding maakt er direct een PPP sessie word gestart waarbij er geen Unix inlog word getoond. Echter zodra deze optie is aangezet moet u ook de 'Authenticatie nodig?' aanzetten om te voorkomen dat niet vertrouwde clients verbinding kunnen maken.

3. Indien authenticatie is aangezet gebruikt u de PPP Account pagina om accounts aan te maken voor alle mensen die mogen inloggen. Voor ieder account moet de server worden ingesteld op 'Alle' en de geldige adressen op 'Alle toestaan'