Moduł ten może być użyty do utworzenia prostych raportów na temat użycia pasma sieciowego według portów, hosta, protokołu i czasu dla ruchu wysłanego z lub przechodzącego przez twój system. Jest to użyteczne dla pojedynczych hostów i bramek sieciowych (a zwłaszcza NAT).

Aby używać tego modułu należy ustawić kilka reguł firewalla i wpis logu systemowego do przechwytywania ruchu wysyłanego i otrzymywanego przez system. Przy ustawianiu musisz wybrać zewnętrzny interfejs sieciowy, na którym ruch będzie monitorowany. Zazwyczaj jest to interfejs ppp używany dla połączeń wdzwanianych lub połączenia ADSL lub też interfejs ethernetowy podłączony do modemu kablowego lub rutera.

Gdy przechwycona zostanie przynajmniej godzina ruchu, wówczas moduł wygeneruje raporty podsumowujące ruch według jednej z następujących kategorii:

- Godzina
  Data i czas, w którym dane zostały otrzymane.
- Dzień
  Data, kiedy dane zostały otrzymane.
- Host
  Host w sieci wewnętrznej lub host firewalla, który wysłał lub otrzymał dane.
- Port wewnętrzny
  Port hosta lub firewalla wewnętrznego, do którego dane zostały wysłane. Ten tryb jest użyteczny do określenia jak dużo ruchu jest generowane przez połączenia do każdego z serwerów.
- Port zewnętrzny
  Port na serwerze poza siecią, do którego wysłane zostały dane. Może być wykorzystany do określenia, z których usług korzystają użytkownicy twojej sieci.
- Port
  Oba porty: zewnętrzny i wewnętrzny. Użyteczne do porównania całego ruchu sieciowego według rodzaju usługi.

Możesz także wybrać filtr raportu wybierając host, port lub protokół. Host można wprowadzić za pomocą adresu IP, nazwy hosta lub adresu sieciowego takiego jak 192.168.1.0. Port może być wprowadzony za pomocą nazwy lub liczby i odnosi się zarówno do TCP jak i UDP.

Raport można także ograniczyć do ruchu zebranego w określonych godzinach za pomocą pól Dla ruchu po i Dla ruchu przed. Ponieważ ruch jest podsumowywany według godziny, nie można ograniczyć raportu o okres mniejszy niż godzina.

Opcja Tylko porty serwerowe? jest użyteczna podczas raportowania wersług wchodzących, wychodzących lub wszystkich portów. Ogranicza wyświetlanie portów do najczęściej używanych przez serwery (tych poniżej 1024 lub z nazwami), aby zapobiec wyświetlaniu dużej liczby portów, które nie są używane.

Opcja Rozwiązywać nazwy hostów? może być zaznaczona podczas raportowania według hostów. Spowoduje, że wszystkie adresy IP będą rozwiązane na nazwy hostów - jeśli będzie to możliwe.