Aquesta taula permet fer que el correu de sortida tramès via el servidor Postfix faci automàticament una còpia oculta a una altra adreça de correu. Típicament, això s'utilitza per registrar el contingut de tots els missatges de sortida, o bé per a combtabilitzar l'amplada de banda.

Cada entrada del mapa té una adreça de correu remitent al costat esquerre, i una adreça BCC al dret. Alternativament, la part esquerra pot ser un nomde domini prefixat amb `@`, com ara `@example.com`, que coincidirà amb totes les adreces remitants d'aquest domini.