Iedere ingang op deze pagina bepaald een verbinding naar een particulier apparaat op een Bacula opslag deamon.Normaal gesproken werkt de deamon op hetzelfde systeem, echter het is mogelijk om meer dan 1 deamon te definieren waarbij sommige deamons zich kunnen bevinden op een remote hosts met verschillende tape drives of met meer harddisk ruimte.

De belangrijke attributen voor iedere deamon zijn :

Opslag naam
  Een unieke naam die gebruikt word op dit systeem om de deamon te identificeren.
Bacula SD wachtwoord
  Dit veld moet het wachtwoord bevatten wat gebruikt word door de opslag deamon op het remote systeem, welke gevonden kan worden in de `/etc/bacula/bacula-sd.conf` file.
Hostnaam of IP adres
  De volledige hostnaam of het IP adres van het systeem waar de opslag deamon werkt.
Opslag apparaat naam
  In iedere opslag deamon kunnen 1 of meerdere apparaten gedefinieerd worden, waarbij ze allemaal corresponderen met een verschillende directory of tape drive. Dit veld bepaald welk apparaat welke particuliere deamon verbinding gebruikt.
Media type naam
  Dit veld moet een korte naam bevatten voor het type media wat word gebruikt door het opslag apparaat, bijvoorbeeld File of DDS-2. Het moet wel hetzelfde zijn als in de Opslag Apparaten sectie op de opslag server.

Het is vaak nuttig om meerdere ingangen voor dezelfde host te hebben op deze pagina, waarbij een ieder een verschillend opslag apparaat heeft. Hierdoor kunt u backups maken die geschreven worden naar verschillende directory's of tape drives.

Indien de TLS opties worden getoont in het opslag deamon formulier kunt u deze gebruiken om een veilige verbinding op te zetten tussen de director en de remote opslag server. Dit is normaal gesproken niet nodig in een simpele Bacula configuratie omdat de opslag en director deamons normaal gesproken op hetzelfde systeem werken.