Met deze pagina kunt u een nieuwe IPsec verbinding aanmaken, of de details bewerken van een bestaande verbinding. Een verbinding met dezelfde instellingen, voor de VPN tunnel, moet aan beide zijde gelijk zijn van de systemen.

Velden in de IPsec VPN verbinding details sectie die gelden voor iedere verbinding en de aanbevolen instellingen staan in de lijst hieronder :

Verbinding naam
  Een korte naam voor deze verbinding zonder spaties.
Tijdens IPsec opstarten
  Indien er voor Verbinding toevoegen is gekozen, zal deze verbinding alleen tot stand komen indien hij gestart word. Indien Start verbinding word gekozen is zal het worden gestart zodra de IPsec server is gestart. De eerste optie is het beste voor tunnels naar remote systemen die maar af en toe actief zijn, en de tweede optie is het beste geschikt voor permanente VPN verbindingen.
Comprimeer data?
  Dit moet u op Default laten staan.
Soort verbinding
  Dit moet u op Default laten staan.

Extra informatie voor de systemen moet altijd worden toegevoegd aan beide zijde van de verbinding. Dus het moet precies hetzelfde zijn op beide systemen, echter over het algemeen worden de Lokale en Remote details uitgewisseld zodat de instellingen voor deze host altijd in de Lokale of systeem instellingen sectie bevinden. De velden in iedere sectie en de voorgestelde instellingen zijn :

Publiek IP adres
  In dit veld moet het vaste IP adres gezet worden van het systeem, of Automatisch voor een host waarvan het IP adres dynamisch word toegewezen. Echter u kunt niet de lokale en de remote secties tegelijk op Automatisch zetten.
Systeem identificatie
  De Hostnaam optie moet worden geselecteerd en de systeem hostnaam moet worden ingevuld in het tekst veld. FreeSWAN gebruikt deze instelling om te bepalen welke sectie van de verbinding word toegevoegd aan welke host.
Prive subnet achter het systeem
  Indien er met dit systeem een intern netwerk is verbonden zodat er een host verbinding mag maken met dit systeem moet u een netwerk adres invullen en een voorkeur lengte in dit veld (zoals 192.168.1.0/24).
Systeem publieke sleutel
  Normaal gesproken selecteert u Hieronder ingevuld en vult u de RSA publieke sleutel in van het systeem in de tekst box. Dit kan dan worden gezien op de Toon Publieke Sleutel pagina van dat systeem.
Volgende hop naar ander systeem
  Als u een normale netwerk setup heeft, moet u dit veld laten staan op Standaard route.

Nadat u een verbinding heeft bewerkt of heeft aangemaakt, moet u op de Configuratie Toevoegen knop klikken op de module hoofd pagina om de veranderingen te activeren.