Un fitxer de registres defineix un conjunt de condicions que un missatge de registre pot complir, basant-se en la seva utilitat, prioritat, contingut, nom de host del remitent, i adreça IP origen. Un filtre no fa res per sí mateix -no obstant, combinat amb un origen i una destinació en un objectiu de registre, controla quins missatges s'escriuen a la destinació.

Aquesta pàgina llista tots els filtres, i es pot utilitzar per crear-ne de nous,o editar o suprimir aquells que ja existeixen. Has d'anar amb compte en eliminar o canviar aquells configurats per defecte, ja que sovint seleccionen missatges crítics o són importants per al funcionament del sistema. No obstant, és segur afegir els teus propis filtres.

Syslog-NG permet que els filtres siguin extremadament complexos i fa ús de lògica booleana per filtrar els missatges. En editar un filtre, pots utilitzar un conjunt simple de regles per triar quina utilitat, prioritat, contingut, nom de host i IP ha d'utilitzar el filtre. Altrament, pots introduir directament una expressió booleana de Syslog-NG, cosa que només hauries de fer si estàs familiaritzat amb el format del seu fitxer de configuració.