Aquest mňdul permet exportar dispositius de disc a altres sistemes de la xarxa utilitzant el protocol iSCSI, La configuració es fa en primer lloc creant tres tipus d'objectes - Dispositius Compartits, Combinacions de Dispositius i Objectius Compartits, que es descriuen més avall. També pots editar parŕmetres que s'apliquin a tot el servidor iSCSI utilitzant la pŕgina d'Opcions del Servidor iSCSI,

Dispositius Compartits (`extents` al fitxer de configuració)
  Cadascun d'aquests és una partició, un dispositiu RAID, un volum lňgic o un fitxer que es pot exportar total o parcialment a través de iSCSI. Els dispositius compartits no s'haurien d'utilitzar per a cap altre propňsit dins del sistema.

Combinacions de Dispositius (`devices` al fitxer de configuració)
  Aquests permeten combinar múltiples Dispositius Compartits en un dispositiu més gran per exportar. Els dispositius es poden unir a l'estil de RAID0 per sumar les seves mides, o a l'estil RAID1 per a redundŕncia i un millor rendiment de lectura.

Objectius Compartits (`target` al fitxer de configuració)
  Cada entrada d'aquesta llista exporta o bé un dispositiu o bé una combinació de dispositius a tots els sistemes d'una xarxa seleccionada. El recurs compartit pot ser de només lectura o de lectura/escriptura.

Al peu de la pŕgina principal del mňdul hi ha botons per aturar, iniciar i reiniciar el servidor iSCSI. Els canvis de configuració no s'aplicaran fins que el servidor es reiniciď.