Aquest mÃ²dul permet exportar dispositius de disc a altres sistemes a travÃ©s de la xarxa utilitzant el protocol iSCSI. Cada disc exportat s'anomena un objectiu, i els objectius existents es llisten a la pÃ gina principal del mÃ²dul. Per crear un nou objectiu, fes clic al botÃ³ Afegeix un nou objectiu iSCSI, introdueix un nom i selecciona el dispositiu de disc que vols exportar.

Els usuaris i contrasenyes que necessitin els clients es poden establir en base a l'objectiu o bÃ© per a tots els objectius a la pÃ gina de ParÃ metres d'AutenticaciÃ³. El protocol iSCSI tambÃ© permet que els objectius s'identifiquin als clients (tambÃ© coneguts com a iniciadors).

Els parÃ metres globals relacionats amb les mides de paquets i el protocol iSCSI es poden canviar a la pÃ gina de ParÃ metres de ConnexiÃ³. Els temps lÃmit de comunicaciÃ³ amb els clients es poden canviar a la pÃ gina de ParÃ metres de Temps LÃmit.

Per defecte, tot client amb una entrada vÃ lida es pot connectar als objectius exportats. No obstant, pots limitar les IPs clients que s'hi poden connectar utilitzant la pÃ gina d'Adreces Client Permeses. Alternativament, pots restringir les IPs del servidor a les quals es poden connectar els clients utilitzant la pÃ gina d'Adreces Permeses del Servidor.

Al peu de la pÃ gina principal del mÃ²dul hi ha els botons per aturar, iniciar i reiniciar el servidor iSCSI. Els canvis a la configuraciÃ³ no s'aplicaran fins que no es reiniciÃ¯ el servidor.