Deze module kan gebruikt worden om eenvoudige rapporten te maken van het bandbreedte gebruik van een poort, host, protocol en tijd van data verkeer wat is verzonden of gerouteerd is door uw systeem. Dit is nuttig voor alleenstaande hosts en de hosts die werken als een gateway (mogelijk met NAT) voor een netwerk.

Voordat het kan worden gebruikt moet de module eerst ingesteld worden met diverse firewal regels en een syslog ingang om verkeer op te vangen wat verzonden en ontvangen word door uw systeem. Tijdens het opstarten moet u de externe netwerk interface selecteren van het systeem waarop het data verkeer word bekeken door de monitor. Dit is normaal gesproken de PPP interface die word gebruikt voor een inbel of ADSL verbinding, of de ethernet interface die verbonden is met uw kabel modem of router.

Er moet op zijn minst een uur aan data verkeer worden opgevangen om een summier rapport te maken, de module kan ingesteld worden met de volgende categorien:

- Uur
  De datum en uur waarin de data werd ontvangen.
- Dag
  De datum waarop de data werd ontvangen.
- Host
  De host van uw interne netwerk, of de firewal host, die de data verstuurd of ontvangt.
- Interne poort
  De poort op uw interne host of firewal host waar de dat naartoe werd gestuurd. Deze mode is erg nuttig om te bepalen hoeveel data verkeer er word gegenereerd door de verbindingen naar iedere server.
- Externe poort
  De poort op de server buiten uw netwerk waar data naartoe werd gestuurd. Dit kan worden gebruikt om te bepalen welke services van uw gebruikers toegang hebben.
- Poort
  Zowel interne als externe poorten. Erg nuttig om netwerk gebruik te vergelijken van bepaalde soorten service.

U kunt ook het rapport limiteren door alleen een bepaalde host te selecteren, poort of protocol. De host kan worden ingevuld als IP adres, hostnaam of netwerk adres zoals bijvoorbeeld 192.168.1.0. De poort kan worden ingevuld als naam of nummer en zal overeenkomen met TCP and UDP.

Het rapport kan ook verkleind worden door verkeer te verzamelen op geselecteerd uren met gebruik van Voor verkeer na en Voor verkeer voor velden. Omdat data verkeer word verzameld per uur kunt u het rapport niet kleiner maken dan 1 uur.

De optie Alleen server poorten? kan nuttig zijn als u een rapport wilt hebben van inkomende en uitgaand data verkeer op alle poorten. Het tonen word alleen beperkt door poorten die gebruikt worden door servers (die onder 1024 of met namen), om te voorkomen dat het beeld gaat stuiteren met het optellen voor client zijde poorten die niet echt bruikbaar zijn.

De optie Opvragen van hostnamen? kan worden geselecteerd wanneer u per host een rapport wilt hebben. Dit zal ervoor zorgen dat alle IP adressen worden omgezet naar hostnamen, daar waar mogelijk.