Met deze module kunt u het RP-PPPoE ADSL client programma configureren, wat gebruikt kan worden om een internet verbinding tot stand te brengen via ieder ethernet verbonden ADSL modem dat het PPPoE (PPP over Ethernet) protocol ondersteund. Het zal niet werken met USB verbonden ADSL modems of met verbindingen die in bridge mode staan.

Voordat u dit kunt gebruiken moet u een account hebben bij een ADSL service provider en uw modem moet verbonden zijn met een ongebruikte Ethernet interface op uw Linux systeem. Deze interface moet gezien worden door de kernel maar mag nog geen IP adres hebben toegewezen.